**Генератор бензиновий**

1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Назва товару** | **Од виміру** | **Кількість** |
| Генератор бензиновий | шт | 1 |

|  |
| --- |
| **Вимоги замовника щодо необхідних технічних, якісних та кількісних характеристик предмету закупівлі** |
| Основні характеристики:  Тип: Бензиновий  Номінальна потужність змінного струму, кВА (кВт): 6,0 (4,8)  Максимальна потужність кВА (кВт): 6,5 (5,2)  Номінальний струм змінного струму (А): 11  Номінальний струм постійного струму (А): 8  Напруга, В: 230/400  Частота, Гц: 50  Ємність бака, л: 31  Рівень шуму, дБ: 77  Запуск: Стартер  Тип установки: Пересувний  Тип альтернатора: Синхронний  Система запуску: Електричний/ручний  Охолодження двигуна: Повітряне  Час автономної роботи: 5 г  Кількість фаз: 3  Фактор сили: 0,8  Батарея: 14Aч  Витрата палива %100, л/год: 3,49  Витрата палива %75, л/год: 2,72  Витрата палива %50, л/год: 2,3  Ширина, мм: 555  Довжина, мм: 825  Висота, мм: 590  Вага, кг: 93,5  Країна виробник: Туреччина  Інші характеристики:  Комплект коліс: є  Блок АVR: є  Датчик палива: є  Запобіжник перенавантаження: є  Гарантійний строк: 12 місяців |