**Генератор бензиновий**

1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Назва товару** | **Од виміру** | **Кількість** |
| Генератор бензиновий | шт | 1 |

|  |
| --- |
|  **Вимоги замовника щодо необхідних технічних, якісних та кількісних характеристик предмету закупівлі** |
|  Основні характеристики:Тип: БензиновийНомінальна потужність змінного струму, кВА (кВт): 6,0 (4,8)Максимальна потужність кВА (кВт): 6,5 (5,2)Номінальний струм змінного струму (А): 11Номінальний струм постійного струму (А): 8Напруга, В: 230/400Частота, Гц: 50Ємність бака, л: 31Рівень шуму, дБ: 77Запуск: СтартерТип установки: ПересувнийТип альтернатора: СинхроннийСистема запуску: Електричний/ручнийОхолодження двигуна: ПовітрянеЧас автономної роботи: 5 гКількість фаз: 3Фактор сили: 0,8Батарея: 14AчВитрата палива %100, л/год: 3,49Витрата палива %75, л/год: 2,72Витрата палива %50, л/год: 2,3Ширина, мм: 555Довжина, мм: 825Висота, мм: 590Вага, кг: 93,5Країна виробник: ТуреччинаІнші характеристики:Комплект коліс: єБлок АVR: єДатчик палива: єЗапобіжник перенавантаження: єГарантійний строк: 12 місяців |