**Генератори дизельні**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Назва товару** | **Од виміру** | **Кількість** |
| **генератор дизельний**  | **шт** | **4** |

|  |
| --- |
| **Вимоги замовника щодо необхідних технічних, якісних та кількісних характеристик предмету закупівлі** |
| Номінальна потужність змінного струму, кВА (кВт): 7,5 (6)Максимальна потужність кВА (кВт): 8,2 (6,5)Номінальний струм змінного струму (А): 11,3Номінальний струм постійного струму (А): 12,95Напруга (V): 230/400Частота (Hz): 50Кількість фаз: 3Фактор потужності: 0,8Витрата палива %100 (л/год): 2,78Витрата палива %75 (л/год): 2,08Витрата палива %50 (л/год): 1,4Час роботи (h): 5Рівень шуму (dB(A)): 88Кількість полюсів: 2Кількість розеток: 2Характеристики двигуна:Швидкість (оберти): 3000Потужність (Hp): 10Потужність двигуна (kW): 7,5Діаметр циліндра та довжина ходу поршня 92х75Рівень компресії: 20:1Кількість циліндрів: 1Об'єм (мл): 499Тип палива: дизельЄмність оливи (л.): 1,75Ємність паливного баку (л.): 16Запуск двигуна: електро/ручнийСистема охолодження: повітрянаБатарея: 12V/36AчПотужність зарядного генератора12V/36AчРозміри та вага:Ширина (мм.): 500Довжина (мм.): 770Висота (мм.): 720Суха вага (кг) 118Інші характеристики:Комплект коліс: єБлок АVR: єДатчик палива: єЗапобіжник перенавантаження: єДвоелементний повітряний фільтр: єГарантійний строк: 12 місяців |