**Генератори дизельні**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Назва товару** | **Од виміру** | **Кількість** |
| **генератор дизельний** | **шт** | **4** |

|  |
| --- |
| **Вимоги замовника щодо необхідних технічних, якісних та кількісних характеристик предмету закупівлі** |
| Номінальна потужність змінного струму, кВА (кВт): 7,5 (6)  Максимальна потужність кВА (кВт): 8,2 (6,5)  Номінальний струм змінного струму (А): 11,3  Номінальний струм постійного струму (А): 12,95  Напруга (V): 230/400  Частота (Hz): 50  Кількість фаз: 3  Фактор потужності: 0,8  Витрата палива %100 (л/год): 2,78  Витрата палива %75 (л/год): 2,08  Витрата палива %50 (л/год): 1,4  Час роботи (h): 5  Рівень шуму (dB(A)): 88  Кількість полюсів: 2  Кількість розеток: 2  Характеристики двигуна:  Швидкість (оберти): 3000  Потужність (Hp): 10  Потужність двигуна (kW): 7,5  Діаметр циліндра та довжина ходу поршня 92х75  Рівень компресії: 20:1  Кількість циліндрів: 1  Об'єм (мл): 499  Тип палива: дизель  Ємність оливи (л.): 1,75  Ємність паливного баку (л.): 16  Запуск двигуна: електро/ручний  Система охолодження: повітряна  Батарея: 12V/36Aч  Потужність зарядного генератора12V/36Aч  Розміри та вага:  Ширина (мм.): 500  Довжина (мм.): 770  Висота (мм.): 720  Суха вага (кг) 118  Інші характеристики:  Комплект коліс: є  Блок АVR: є  Датчик палива: є  Запобіжник перенавантаження: є  Двоелементний повітряний фільтр: є  Гарантійний строк: 12 місяців |