Будівельні матеріали для проведення ремонтних робіт господарським способом

код ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” – 44110000-4 – конструкційні матеріали

Процедура закупівлі – відкриті торги з особливостями  
Ідентифікатор закупівлі - UA-2023-07-06-011280-a

Вартість закупівлі - 402 141.00 Гривня

Вартість закупівлі визначена відповідно до затвердженого кошторису та з урахуванням рекомендацій Наказу Мінекономіки від 18.02.2020р. № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» та інформації, отриманої з відкритих джерел в тому числі Рrozorro market.

Закупівля матеріалів проводиться для ремонту покрівлі у структурних підрозділах Київського Палацу дітей та юнацтва власними силами та засобами.

Технічні вимоги до предмету закупівлі.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування товару та технічні характеристики (вимоги замовника)** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **Фактичні технічні характеристики Товару, запропонованого учасником** *(заповнюються учасником, в тому числі додатково зазначається найменування виробника та/або торгової марки)* |
| 1 | Профнастил ПС 18 7024 МАТ 0,45 мм Україна(100) 1170х2000х80=187,2м.кв  Характеристики:  Ширина робоча:1110 мм  Ширина повна: 1170 мм  Довжина: 0,5-8 м.п.  Тип: C18 мм  Колір: RAL 7024m (Графітовий сірий)  Тип покриття: Матполіестер  Товщина металу: 0,45 мм  Маса цинкового покриття не менше 140г/м2  Колір: Темно-сірий | м.кв | 187,2 |  |
| 2 | Металочерепиця Класік 3005 МАТ 0,45 мм Україна(100)  Характеристики:  Ширина робоча: 1120 мм  Ширина: 1200 мм  Довжина: 0,85 м.п.  Тип: Металочерепиця  Колір: RAL 3005 m (Вишневий)  Тип покриття: Матполіестер  Товщина металу: 0,45 мм  Маса цинкового покриття не менше 140г/м2  Колір: Вишневий | м.кв | 800 |  |
| 3 | Вітрозахист Тип-1 3005 поліестер мат 0,45 (100)  Характеристики:  Тип: зовнішній кут  Призначення: для покрівлі  Тип покрівлі: металева  Матеріал: сталь  Колір: червоний  Колір RAL: 3005  Товщина металу: 0,45 мм  Тип покриття: мат  Додаткові характеристики:  Покриття: полімерне  Товщина фарбового покриття – 25 мкм  Розмір виробу: 10\*25\*100\*90\*15\*10\*2000 мм | шт | 34 |  |
| 4 | Коньок плоский Тип-1 3005 поліестер мат 0,45 (100)  Характеристики:  Тип: планка конька плоского  Призначення: для покрівлі  Тип покрівлі: металева  Матеріал: сталь  Колір: червоний  Колір RAL: 3005  Товщина металу: 0,45 мм  Тип покриття: мат  Додаткові характеристики:  Покриття: полімерне  Товщина фарбового покриття – 25 мкм  Розмір виробу: 10\*146\*146\*10\*2000 мм | шт | 3 |  |
| 5 | Стіновий захист Тип-1 3005 поліестер мат 0,45 (100)  Характеристики:  Тип: планка стінового захисту  Призначення: для покрівлі  Тип покрівлі: металева  Матеріал: сталь  Колір: червоний  Колір RAL: 3005  Товщина металу: 0,45 мм  Тип покриття: мат  Додаткові характеристики:  Покриття: полімерне  Товщина фарбового покриття – 25 мкм  Розмір виробу: 12\*145\*145\*10\*2000 мм | шт | 34 |  |
| 6 | НС Спец планка Тип-1 7024 поліестер мат 0,45 Україна (100)  Характеристики:  Тип: спец планка  Призначення: для покрівлі  Тип покрівлі: металева  Матеріал: сталь  Колір: Темно-сірий  Колір RAL: 7024  Товщина металу: 0,45 мм  Тип покриття: мат  Додаткові характеристики:  Покриття: полімерне  Товщина фарбового покриття – 25 мкм  Розмір виробу: 10\*20\*18\*20\*10\*2000 мм | шт | 70 |  |
| 7 | Коньок півкруглий 7024 мат. 0,45 мм. Україна (100)  Характеристики:  Тип: Коньок півкруглий  Призначення: для покрівлі  Тип покрівлі: металева  Матеріал: сталь  Колір: Темно-сірий  Колір RAL: 7024  Товщина металу: 0,45 мм  Тип покриття: мат  Додаткові характеристики:  Покриття: полімерне  Товщина фарбового покриття – 25 мкм  Розмір виробу: 312 мм | шт | 18 |  |
| 8 | Гідробар'єр 90  Характеристики:  Тип: дахові плівки  Щільнісний показник – 90 г/м2;  Рівень міцності на стик у повздовжньому напрямку, 5 см – 250 Н;  Рівень міцності на стик в поперечному напрямку, 5 см – 240 Н;  Витягування плівкового продукту в процесі розриву – можливе на 2%;  Параметр парового проникнення впродовж однієї доби – сягає 41 г/м2;  Рівень стійкості до згубної дії ультрафіолету – триває протягом тримісячного терміну від Початку встановлення плівки на покрівельну структуру;  Еквівалентний показник товщини дифузії, Sd – 2 м;  Площа плівкового засобу у форматі рулону – 75 м2;  Призначення: Гідробар'єр  Довжина рулону – 50 м;  Ширина рулону – 1,5 м. | м.кв | 1 275 |  |
| 9 | Паробар'єр 90  Характеристики:  Тип: дахові плівки  Вага: 6 кг  Довжина: 50 м  Міцність при розтягуванні, Н/50 мм: 210  Паропроникність, г/м.кв./24 год: 0.09  Паропроникність: 35 м  Поверхнева щільність: 96 г/м.кв.  Призначення: Пароізоляція  Тип: Плівка  Ширина: 1.5 м  Виробник: | м.кв | 1 275 |  |
| 10 | Держак ринви ПВХ коричневий PROFIL 130/100  Характеристики:  Колір RAL:  Колір: коричневий  Форма: круглі  Матеріал: ПВХ  Вид: кронштейн ринви  Діаметр системи:  130 мм  Діаметр: 130 мм.  Виробник: PROFiL  Країна виробник: Польща | шт | 32 |  |
| 11 | Лійка права коричневий PROFIL 130/100  Характеристики:  Колір: коричневий  Форма: круглі  Матеріал:  ПВХ  Вид: лійка  Кількість в упаковці:  1 шт.  Водостічна система:  PROFiL 130/100  Діаметр ринви:  130 мм  Діаметр труби:  100 мм  Діаметр системи:  130/100 мм  Виробник: PROFiL  Країна виробник: Польща | шт | 8 |  |
| 12 | Заглушка права коричневий PROFIL 130/100  Характеристики:  Тип: Елемент водостічної системи  Вид: права  Колір: коричневий  Форма: круглі  Матеріал: ПВХ  Вид: заглушка  Розмір та вага  Водостічна система: PROFiL 130/100  Діаметр системи: 130 мм  Діаметр: 130 мм.  Виробник: PROFiL  Країна виробник: Польща | шт | 10 |  |
| 13 | Заглушка ліва коричневий PROFIL 130/100  Характеристики:  Тип: Елемент водостічної системи  Вид: ліва  Колір: коричневий  Форма: круглі  Матеріал: ПВХ  Вид: заглушка  Розмір та вага  Водостічна система: PROFiL 130/100  Діаметр системи: 130 мм  Діаметр: 130 мм.  Виробник: PROFiL  Країна виробник: Польща | шт | 4 |  |
| 14 | Труба 3м. коричневий PROFIL 130/100  Характеристики:  Тип: Елемент водостічної системи  Колір: коричневий  Форма: круглі  Матеріал: ПВХ  Вид: труба  Кількість в упаковці: 1 шт.  Водостічна система:  PROFiL 130/100  Діаметр ринви: 130 мм  Діаметр труби: 100 мм  Діаметр системи: 130 мм, 100 мм  Діаметр: 100 мм  Довжина: 3000 мм  Вага: 3 кг  Виробник: PROFiL  Країна виробник: Польща | шт | 20 |  |
| 15 | З᾽єднувач труби коричневий PROFIL 130/100  Характеристики:  Тип: Елемент водостічної системи  Колір:  коричневий  Форма:  круглі  Матеріал:  ПВХ  Вид:  муфта  Кількість в упаковці:  1 шт.  Розмір та вага  Водостічна система:  PROFiL 130/100  Діаметр ринви:  130 мм  Діаметр труби:  100 мм  Діаметр системи:  130 мм, 100 мм  Виробник: PROFiL  Країна виробник: Польща | шт | 32 |  |
| 16 | З᾽єднувач ринви коричневий PROFIL 130/100  Характеристики:  Тип: Елемент водостічної системи  Колір: коричневий  Форма: круглі  Матеріал: ПВХ  Вид: З᾽єднувач ринви  Кількість в упаковці: 1 шт.  Розмір та вага  Водостічна система: PROFiL 130/100  Діаметр ринви: 130 мм  Діаметр труби: 100 мм  Діаметр системи: 130 мм, 100 мм  Вага: 0,347 кг  Виробник: PROFiL  Країна виробник: Польща | шт | 20 |  |
| 17 | Коліно 60° двухразтруб коричневий PROFIL 130/100  Характеристики:  Тип: Елемент водостічної системи  Кут вигину: 60°  Колір: коричневий  Форма: круглі  Матеріал: ПВХ  Вид: Коліно дворазтрубне  Кількість в упаковці: 1 шт.  Розмір та вага  Водостічна система: PROFiL 130/100  Діаметр ринви: 130 мм  Діаметр труби: 100 мм  Діаметр системи: 130 мм, 100 мм  Виробник: PROFiL  Країна виробник: Польща | шт | 8 |  |
| 18 | Держак труби метал L=220 коричневий PROFIL 130/100  Характеристики:  Тип: Елемент водостічної системи  Колір: коричневий  Форма: круглі  Матеріал: Метал  Вид: кронштейн труби.  Кількість в упаковці: 1 шт.  Розмір та вага  Водостічна система: PROFiL 130/100  Діаметр ринви: 130 мм  Діаметр труби: 100 мм  Діаметр системи: 130 мм, 100 мм  Виробник: PROFiL  Країна виробник: Польща | шт | 18 |  |
| 19 | Держак ринви ПВХ коричневий PROFIL 90/75  Характеристики:  Тип: Елемент водостічної системи  Колір: коричневий  Форма: круглі  Матеріал: ПВХ  Вид: кронштейн ринви  Кількість в упаковці: 1 шт.  Розмір та вага  Водостічна система: PROFiL 90/75  Діаметр ринви: 90 мм  Діаметр труби: 75 мм  Діаметр системи: 90 мм, 75 мм  Виробник: PROFiL  Країна виробник: Польща | шт | 10 |  |
| 20 | Лійка прохідна коричневий PROFIL 90/75  Характеристики:  Тип: Елемент водостічної системи  Колір: коричневий  Форма: круглі  Матеріал: ПВХ  Вид: Лійка прохідна  Кількість в упаковці: 1 шт.  Розмір та вага  Водостічна система: PROFiL 90/75  Діаметр ринви: 90 мм  Діаметр труби: 75 мм  Діаметр системи: 90 мм, 75 мм  Виробник: PROFiL  Країна виробник: Польща | шт | 2 |  |
| 21 | Заглушка права коричневий PROFIL 90/75  Характеристики:  Тип: Елемент водостічної системи  Колір: коричневий  Форма: круглі  Матеріал: ПВХ  Вид: Заглушка права  Кількість в упаковці: 1 шт.  Розмір та вага  Водостічна система: PROFiL 90/75  Діаметр ринви: 90 мм  Діаметр труби: 75 мм  Діаметр системи: 90 мм, 75 мм  Виробник: PROFiL  Країна виробник: Польща | шт | 2 |  |
| 22 | Заглушка ліва коричневий PROFIL 90/75  Характеристики:  Тип: Елемент водостічної системи  Колір: коричневий  Форма: круглі  Матеріал: ПВХ  Вид: Заглушка ліва  Кількість в упаковці: 1 шт.  Розмір та вага  Водостічна система: PROFiL 90/75  Діаметр ринви: 90 мм  Діаметр труби: 75 мм  Діаметр системи: 90 мм, 75 мм  Виробник: PROFiL  Країна виробник: Польща | шт | 2 |  |
| 23 | Держак труби метал L=160 коричневий PROFIL 90/75  Характеристики:  Тип: Елемент водостічної системи  Колір: коричневий  Форма: круглі  Матеріал: Метал  Вид: Держак труби  Кількість в упаковці: 1 шт.  Розмір та вага  Водостічна система: PROFiL 90/75  Довжина: 160 мм  Діаметр ринви: 90 мм  Діаметр труби: 75 мм  Діаметр системи: 90 мм, 75 мм  Виробник: PROFiL  Країна виробник: Польща | шт | 50 |  |
| 24 | Коліно двухраструбне 60° коричневий PROFIL 90/75  Характеристики:  Тип: Елемент водостічної системи  Кут вигину: 60°  Колір: коричневий  Форма: круглі  Матеріал: ПВХ  Вид: Коліно дворазтрубне  Кількість в упаковці: 1 шт.  Розмір та вага  Водостічна система: PROFiL 90/75  Діаметр труби: 75 мм  Виробник: PROFiL  Країна виробник: Польща | шт | 2 |  |
| 25 | З᾽єднувач ринви коричневий PROFIL 90/75  Характеристики:  Тип: Елемент водостічної системи  Колір: коричневий  Форма: круглі  Матеріал: ПВХ  Вид: З᾽єднувач ринви  Кількість в упаковці: 1 шт.  Розмір та вага  Водостічна система: PROFiL 90/75  Діаметр ринви: 90 мм  Діаметр труби: 75 мм  Діаметр системи: 90 мм, 75 мм  Виробник: PROFiL  Країна виробник: Польща | шт | 4 |  |
| 26 | 7024 Саморіз ОС 4,8\*19  Характеристики:  Тип кріпильного виробу: Саморіз  Особливості: з гумовою прокладкою  Призначення кріпильного виробу: Покрівельний  Діаметр різьблення кріпильного виробу: 4.8 мм  Діаметр головки: 8 мм  Колір головки: RAL 7024 (Графітовий сірий)  Форма головки кріпильного виробу: Шестигранна  Вид шліца: Шестигранник  Тип наконечника: Свердло  Довжина кріпильного виробу: 19 мм  Упаковка: Коробка  Стан: Новий | шт | 1 250 |  |
| 27 | 3005 Саморіз ОD 4,8\*35  Характеристики:  Тип кріпильного виробу: Саморіз  Особливості: з гумовою прокладкою  Призначення кріпильного виробу: Покрівельний  Діаметр різьблення кріпильного виробу: 4.8 мм  Діаметр головки: 8 мм  Колір головки: RAL 3005 (Вишневий)  Форма головки кріпильного виробу: Шестигранна  Вид шліца: Шестигранник  Тип наконечника: Свердло  Довжина кріпильного виробу: 35 мм  Упаковка: Коробка  Стан: Новий | шт | 6 500 |  |

1.2. Додатково учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозиції документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, а саме:

1.2.1. Технічну специфікацію на товар у вигляді порівняльної таблиці, що складена та заповнена учасником згідно п. 1.1. цього додатку, та яка повинна підтверджувати відповідність усім встановленим замовником вимогам, що передбачені згідно п. 1.1. цього додатку до тендерної документації, із зазначенням найменування товару згідно технічної документації виробника, найменування кожної вимоги/характеристики згідно п. 1.1. цього додатку до тендерної документації та фактичних показників запропонованого учасником до постачання товару відносно вимог/характеристик, передбачених згідно п. 1.1. цього додатку до тендерної документації.

1.2.2. Копію діючого висновку санітарно-епідеміологічної експертизи на елементи системи для стоку води з ПВХ, що передбачені таблицею 1 цього додатку.

1.2.3. Копію діючого сертифікату відповідності на елементи системи для стоку води з ПВХ, що передбачені таблицею 1 цього додатку.

1.2.4. Гарантійний строк на листовий метал, що використаний при виготовленні профнастилу та металочерепиці, повинен становити не менше ніж 5 років, а відповідний гарантійний строк на полімерне покриття (поліестр) профнастилу та металочерепиці – не менше 10 років, про що учасником у складі тендерної пропозиції надається відповідний гарантійний лист.