Будівельні матеріали для проведення ремонтних робіт господарським способом - код ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” – ДК 021:2015: 44190000-8 – Конструкційні матеріали різні

Процедура закупівлі – відкриті торги з особливостями
Ідентифікатор закупівлі - UA-2023-07-07-006555-a

Вартість закупівлі - 257 332.00 Гривня

Вартість закупівлі визначена відповідно до затвердженого кошторису та з урахуванням рекомендацій Наказу Мінекономіки від 18.02.2020р. № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» та інформації, отриманої з відкритих джерел в тому числі Рrozorro market.

Закупівля матеріалів проводиться для ремонтних робіт у структурних підрозділах Київського Палацу дітей та юнацтва власними силами та засобами.

 Технічні вимоги до предмету закупівлі.

 1.1. Технічна специфікація:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування товару та технічні характеристики (вимоги замовника)** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **Фактичні технічні характеристики Товару, запропонованого учасником** *(заповнюються учасником, в тому числі додатково зазначається найменування виробника та/або торгової марки)* |
| 1 | Плита OSB 2500х1250 15ммХарактеристики:Товщина: 15 мм Ширина: 1250 ммДовжина: 2500 ммМатеріал каркасу: ДеревоВага: 27.9 кгВологостійкість: 18 %Площа: 3.125 м.квТовар: OSBПризначення: Будівництво, Оформлення інтер'єру, Виробництво меблів, Клас емісії формальдегіду: Е1Вид ОСП: ОСП-3Виробник: Kronospan | шт. | 7,00 |  |
| 2 | Плита OSB 2500х1250 22ммХарактеристики:Товщина: 22 мм Ширина: 1250 ммДовжина: 2500 мм Матеріал каркасу: ДеревоВага: 40.3 кгВологостійкість: 18 %Площа: 3.125 м.квТовар: OSBПризначення: Будівництво, Оформлення інтер'єру, Виробництво меблів, Клас емісії формальдегіду: Е1Вид ОСП: ОСП-3Виробник: Kronospan | шт | 5 |  |
| 3 | ДВП лист 2440х1220х2,5мм Характеристики:Вид: шліфованаТип поверхні: матоваВідтінок: світлийТип товару: ДВП-плитаПлоща листа: 2.9768 кв.мВага: 5,5 кгТовщина: 2,5 мм Довжина: 2440 ммШирина: 1220 ммКонструкція: пресованаВиробник: Країна-виробник: Польща  |  шт | 30 |  |
| 4 | Фанера клеєна ламінована F/F2500х1250х21Характеристики:  Вміст формальдегіду: клас E1Вага: 46 кг Конструкція: клеєні Фанера ламінована водостійка (плівка коричнева) WBP 21 мм Тип товару: фанера Вид фанери: ламінована Обробка поверхні: ламінована з 2 боків Гатунок: CP Порода деревини: тополя Товщина: 21 мм Ширина: 1250 мм Довжина: 2500 мм. | шт | 8 |  |
| 5 | Фанера клеєна ламінована 2500х1250х12СР/СРФСФ Ш2Характеристики:Площа листа: 3,125 кв.м.Сорт: CP/C (3/4)Поверхня: Ш2Формат: 2500x1250Довжина: 2500 ммШирина: 1250 ммТовщина: 12 ммВага: 25.5 кг | шт | 5 |  |
| 6 | Фанера 10 мм 1525х1525 сорт ¾Характеристики:Конструкція: клеєні Основні характеристики Фанера ФК 1525\*1525\*10мм, Ґатунок 3/4 (1лист= 0,023м.куб) С Тип товару: фанера Вид фанери: ФК Обробка поверхні: не шліфована Ґатунок: 3/4 Розмір та вага Товщина: 10 мм Ширина: 1525 мм Довжина: 1525 ммВага: 14,3 кг | шт | 4 |  |
| 7 | Брус 50х150х4000ммХарактеристики:Вид: обрізнаДовжина: 4 мПорода деревини: соснаКількість у куб.м: 50 шт.Обробка поверхні: імпрегнованаТип перерізу профілю: прямокутнийПереріз: 50x100 ммТип товару: дошкаДодаткові характеристикиВологість не більше: 15%Матеріал виробу: масив дереваВага 1 шт: 14 кгДовжина: 4000 ммШирина: 100 ммВисота: 50 ммКонструкція: цільні | м³ | 1 |  |
| 8 | Брус 25х100х4000ммХарактеристики:Вид: обрізнаДовжина: 4 мПорода деревини: соснаКількість у куб.м: 25 шт.Обробка поверхні: імпрегнованаТип перерізу профілю: прямокутнийПереріз: 25x100 ммТип товару: дошкаДодаткові характеристикиВологість не більше: 15%Матеріал виробу: масив дереваВага 1 шт: 7 кгДовжина: 4000 ммШирина: 100 ммВисота: 25 ммКонструкція: цільні | м³ | 5 |  |
| 9 | Брус 50х150х3000ммХарактеристики:Вид: обрізнаДовжина: 3 мПорода деревини: соснаКількість у куб.м: 50 шт.Обробка поверхні: імпрегнованаТип перерізу профілю: прямокутнийПереріз: 50x100 ммТип товару: дошкаДодаткові характеристикиВологість не більше: 15%Матеріал виробу: масив дереваВага 1 шт: 10,5 кгДовжина: 3000 ммШирина: 100 ммВисота: 50 ммКонструкція: цільні | м³ | 1 |  |
| 10 | Брус 40х60х4000ммХарактеристики:Вид: обрізнаДовжина: 4 мПорода деревини: соснаОбробка поверхні: імпрегнованаТип перерізу профілю: прямокутнийПереріз: 40x60 ммТип товару: дошкаДодаткові характеристикиВологість не більше: 15%Матеріал виробу: масив дереваДовжина: 4000 ммШирина: 60 ммВисота: 40 ммКонструкція: цільні | м³ | 4 |  |
| 11 | Брус 40х100х4000ммХарактеристики:Вид: обрізнаДовжина: 4 мПорода деревини: соснаОбробка поверхні: імпрегнованаТип перерізу профілю: прямокутнийПереріз: 40x100 ммТип товару: дошкаДодаткові характеристикиВологість не більше: 15%Матеріал виробу: масив дереваДовжина: 4000 ммШирина: 100 ммВисота: 40 ммКонструкція: цільні | м³ | 6 |  |
| 12 | Брус 20х40х2500 ммХарактеристики:Вид: обрізнаДовжина: 2,5 мПорода деревини: соснаОбробка поверхні: імпрегнованаТип перерізу профілю: прямокутнийПереріз: 20x40 ммТип товару: дошкаДодаткові характеристикиВологість не більше: 15%Матеріал виробу: масив дереваДовжина: 2500 ммШирина: 40 ммВисота: 20 ммКонструкція: цільні | м³ | 0 ,06 |  |
| 13 | Брус 20х20х2500 60 штХарактеристики:Вид: обрізнаДовжина: 2,5 мПорода деревини: соснаОбробка поверхні: імпрегнованаТип перерізу профілю: прямокутнийПереріз: 20x20 ммТип товару: дошкаДодаткові характеристикиВологість не більше: 15%Матеріал виробу: масив дереваДовжина: 2500 ммШирина: 20 ммВисота: 20 ммКонструкція: цільні | м³ | 0,06 |  |
| 14 | Брус 40х40х2500 20 штХарактеристики:Вид: обрізнаДовжина: 2,5 мПорода деревини: соснаОбробка поверхні: імпрегнованаТип перерізу профілю: прямокутнийПереріз: 40x40 ммТип товару: дошкаДодаткові характеристикиВологість не більше: 15%Матеріал виробу: масив дереваДовжина: 2500 ммШирина: 40 ммВисота: 40 ммКонструкція: цільні | м³ | 0,08 |  |
| 15 | Терасна дошкаХарактеристики:Дошка терасна 32х120х3000 мм сосна імпрегнована 0,3 кв. м -1штТип товару: терасна дошка Додаткова інформація Дошка оброблена у два шари дігтярною олією.Матеріал виробу: дерево Порода деревини: соснаВластивості: стійкість до впливу сонячного світла, значних перепадів температур, підвищеної вологості і впливів атмосферних опадів, стійкий до впливу мікроорганізмів і гниття.Мінімальна температура експлуатації: -40 град.Максимальна температура експлуатації: 50 град.Вид: ПовнотілаГатунок: AВ Кількість в упаковці: 4 шт. Використання: зовнішнє Технічні особливості Конструкція: цільні Обробка поверхні: струганаВологість: 8-10%Розмір та вага Товщина: 30 мм Ширина: 100 мм Довжина: 3000 мм Країна-виробник: Україна | м² | 25 |  |

1.2. Додатково учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозиції документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, а саме:

1.2.1. Технічну специфікацію на товар у вигляді порівняльної таблиці, що складена та заповнена учасником згідно п. 1.1. цього додатку, та яка повинна підтверджувати відповідність усім встановленим замовником вимогам, що передбачені згідно п. 1.1. цього додатку до тендерної документації, із зазначенням найменування товару згідно технічної документації виробника, найменування кожної вимоги/характеристики згідно п. 1.1. цього додатку до тендерної документації та фактичних показників запропонованого учасником до постачання товару відносно вимог/характеристик, передбачених згідно п. 1.1. цього додатку до тендерної документації.